****

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.06.2018 года с. Большое Ремонтное № 36

|  |
| --- |
| **Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в Администрации Калининского сельского поселения** |

В соответствии с п. 460-462 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" и на основании предписания отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ремонтненскому району № 15-72/1/1 от 17.04.2018 , а также в целях обеспечения пожарной безопасности в Администрации Калининского сельского поселения,

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Администрации Калининского сельского поселения согласно приложения 1 к данному распоряжению.
2. Признать утратившим силу приложение 2 к распоряжению от 21.11.2017 № 53 «Об утверждении инструкций по охране труда, действующих в Администрации Калининского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Г.Н. Мазирка

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Калининского сельского поселения

от 09.06.2018 г. № 36

**Инструкция о мерах пожарной безопасности**

**в Администрации Калининского сельского поселения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с п. 460-462 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Администрации Калининского сельского поселения (далее - Администрация) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

1.2. Все работники Администрации должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.

1.3. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. Работники и должностные лица организации обязаны**

2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и настоящей инструкцией.

2.2. Бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию.

2.3. Незамедлительно сообщить Главе Администрации о нарушениях требований пожарной безопасности.

2.4. Работники допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками организации.

2.5. Всем работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону (112, 101, 36-7-52, 32-9-11) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;

знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом руководителя;

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

1. **Порядок содержания помещений, в том числе эвакуационных путей**

3.1. Запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

3.2. Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений.

3.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать при выходе вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать их;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

3.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.6. При расстановке в помещениях технологического и другого оборудования должно обеспечиваться наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

3.7. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.8. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3.9. Перевод установок пожарной автоматики с автоматического пуска на ручной запрещается.

3.10. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.11. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 метра.

3.12. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.13. Запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

**4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

4.1. По окончании рабочего времени необходимо в помещениях обесточить электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.2. Провести осмотр помещений, оборудования на предмет отсутствия источников загорания, загромождений выходов.

4.3. Закрыть окна, двери.

**5. Расположение мест для курения, проведение огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных**

5.1. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Администрации запрещается курить.

5.2. Применение открытого огня на территории, в зданиях, помещениях Администрации Калининского сельского поселения запрещено.

5.3. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведром с водой, песком).

**6. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте**

6.1. Не допускается в помещениях Администрации Калининского сельского поселения одновременное пребывание более 50 человек.

**7. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности**

7.1. Ответственный за пожарную безопасность Моргунова Вера Викторовна отвечает за:

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководителя;

организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

проверку включения автоматических систем противопожарной защиты;

отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);

прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

проведение и оформление противопожарных инструктажей (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи) с работниками организации;

обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях;

разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов организации в области пожарной безопасности для организации (инструкций);

обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов в помещениях (к примеру, не менее 3-х раз в день);

своевременное информирование Главы Администрации о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности;

осмотр и закрытие помещений после окончания рабочего дня (закрытие окон и дверей, обесточивание электрооборудования, выключение вентиляции и т.п.);

соблюдение и контроль за порядком курения, проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.